様式第2号
境界標
　1　境界杭
	
　　注　(1)　鉄筋コンクリート製(W＝14kg)とすること。
　　　　(2)　境界杭の頭(上・下)は、赤ペンキで塗ること。
　　　　(3)　「福水企」の文字は、一側面の上下に2か所とすること。
　2　境界プレート
(1)	(2)	
		
縦×横
3.5cm×3.5cm
5.0cm×5.0cm
7.5cm×7.5cm	縦×横
3.5cm×3.5cm
5.0cm×5.0cm
7.5cm×7.5cm